**Kalibrace DX6i**

Zvolte si v menu vysílače nový model, který má koncové body, reverz a subtrim v továrním nastavení.

Všechny přepínače dejte do polohy 0.

Trimy křidélek a směrovky zmáčkněte směrem k sobě a zároveň zapněte vysílač. Pusťte trimy.

Dejte přepínač Th Hold do polohy 1.

Objeví se řádky na displeji. Páku plynu dejte do středu (neutrál).

Dejte přepínač Ail D/R do polohy 1, páky ovladačů dejte dopředu a doleva, počkat 3 sec, to samé dopředu doprava, počkat 3sec. Dochází k uložení hodnot, čísla na displeji by dál neměly měnit hodnotu. Dejte páky ovladačů do neutrálu a přepněte Ail D/R do polohy 0.

Neutrál se zkalibruje tak, že ovladače jsou ve středové poloze a přepínač Flap přepnete do polohy 1. Počkejte 3 sec, vraťte přepínače do polohy 0.

Dejte Elev D/R do polohy 1 a páky dejte k sobě (dolů) a doleva, počkejte 3 sec a doprava, počkat 3 sec.  Dochází k uložení hodnot. Dejte páky ovladačů do neutrálu a přepněte Elev D/R do polohy 0.

Přepněte přepínač Th Hold do polohy 0 (zmizí řádky na displeji), zmáčkněte rolovací tlačítko (objeví se základní obrazovka) a poté vypněte vysílač. Uloží se nastavení.

Zkontrolujte nastavení v Systém Menu - Monitor. Neutrál a krajní hodnoty musí být správně.

V případě potřeby lze kalibraci opakovat.